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黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程基坑监测服务项目

采 购 文 件

项目编号：ZJDY-HSZB-2026-0706
招标人：黄石市排水管理处

招标代理机构：中佳鼎运建设管理有限公司

 二〇二六年八月

 采购公告

中佳鼎运建设管理有限公司受黄石市排水管理处的委托，拟就黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程基坑监测服务项目，现采用公开采购方式遴选服务单位，欢迎符合条件的单位参与：

1、采购项目名称：黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程基坑监测服务项目。

2、项目总投资：58万元。

3、本项目控制价：项目合同总价最高不超过58万元。供应商的报价超过此控制价为无效响应。
4、服务内容：完成黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程基坑监测服务。
5、服务期限：自签订合同之日起至项目完工后完成所有服务工作止。
6、投标人资格条件：

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件；

1.1、具有独立承担民事责任的能力。

1.2、上一年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明文件。

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4、供应商依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料。

1.5、参加政府采购活动前三年内(不足三年按公司成立时起)，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）供应商特定资格要求：供应商须具备国家相关行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或具备工程勘察专业类岩土工程（物探测试检测监测）乙级及以上资质。

7、报名及采购文件获取时间、方式：

（1）采购文件获取时间：即日起至2026年9月3日（8：00-12：00，13：30-17：00，北京时间，法定节假日除外）

（2）采购文件获取方式：

现场购买者须持法定代表人授权委托书原件（含法定代表人及委托人身份证信息）或法定代表人证明书原件（含法定代表人身份证信息），营业执照复印件加盖单位公章获取采购文件。

（3）地点：中佳鼎运建设管理有限公司黄石分公司(团城山桂林北路12号楼）； 

8、采购文件的递交方式及时间、地点：

（1）响应文件包括纸质响应文件（一正两副）、报价表、法人证明书或授权委托书和电子U盘一份（盖章扫描版）。响应文件递交截止时间为2026年9月4日11时00 分整。供应商应当在递交截止时间前，以下列方式递交响应文件：

供应商应当在响应文件递交截止时间前，将纸质响应文件及报价表按照文件要求密封和加写标记后，递交至中佳鼎运建设管理有限公司黄石分公司(团城山桂林北路12号楼）。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照响应文件要求密封的响应文件，代理机构将有权拒收。

（2）采购人或代理机构将于截止时间在中佳鼎运建设管理有限公司开标室进行公开采购。每家供应商只允许其法定代表人或其委托代理人一人到场。供应商法定代表人参加公开采购的须携带法定代表人证明书原件及二代身份证原件、若为授权委托代理人参加公开采购的须携带授权委托书原件及委托代理人二代身份证原件，否则按资格审查不合格处理。

9、其他事项

（1）公告媒体

黄石市城市管理执法委员会网站、中佳鼎运建设管理有限公司官网

（2）公告期限：自本公告发布之日起3个日历天。

（3）开标时间、地点或其他相关内容发生变更，我公司将在黄石市城市管理执法委员会网站、中佳鼎运建设管理有限公司网站上发布公告，请各供应商随时关注相关信息。

10、联系方式

（1）采购人信息

名    称：黄石市排水管理处　　　　　　　　　 

地址：黄石市磁湖东路13号

联 系 人：樊孜洋

联系方式：0714-6224788
（2）采购代理机构信息

名  称：中佳鼎运建设管理有限公司

黄石分公司地址：团城山桂林北路12号楼

联系人：胡工

电  话：0714-6306399

第二章  招标须知前附表和招标须知

一、投标人须知前附表
	项号
	类    别
	内          容

	1
	项目名称
	黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程基坑监测服务项目

	2
	项目地址
	黄石市

	4
	采购范围
	同采购公告

	5
	付款方式
	合同签订后支付合同总价30%预付款；服务进度达50%且出具对应阶段性成果报告并经甲方确认后，支付合同总价20%进度款；项目全部完工、提交完整检测成果并验收合格后，支付剩余50%尾款。

	6
	质量标准
	合格

	7
	服务期限
	同采购公告

	8
	供应商资质要求
	同采购公告

	9
	投标有效期
	60日历天（从采购截止之日算起）

	10
	资格审查方法
	资格后审

	11
	报价方式
	总价报价（分项报价合计）

	12
	控制价
	项目合同总价最高不超过58万元。本项目采用总价报价（分项报价合计），不接受其他形式报价，供应商的报价超过此控制价为无效响应。

	13
	评标办法
	采用综合评分法。

	14
	采购响应文件份数
	正本 壹 份，副本 贰 份。

	15
	报名时间地点
	见采购公告

	16
	现场踏勘
	不统一组织现场踏勘，供应商可自行前往项目地点进行踏勘。关于现场踏勘供应商所产生的一切费用均由供应商自负。

	17
	供应商提出答疑
	2026年9月3日11:00时前将要求答疑的问题发电子邮件至邮箱：1722919654@qq.com，联系电话：0714-6306399，联系人：胡工 

	18
	采购响应文件递交地点及截止时间
	同采购公告

	19
	招标地点及时间
	同采购公告

	20
	评标委员会组成
	评标委员会构成：3人，其中采购人代表1人（如有），评审专家2人。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家的产生：专家库中随机抽取。

	21
	采购代理服务费收取方式和标准

	根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定：

1.采购代理服务费：☐由采购人支付 ☑由中标人支付 

2.支付标准：以成交金额为计费依据，代理费参照《湖北省招标代理服务收费参考标准（试行）》鄂建文〔2023〕35号文收费标准的68.9%计取，成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清，代理费不足3000 元，按3000 元收取。 

账户名称：中佳鼎运建设管理有限公司黄石分公司

账号：646136538

开户银行：中国民生银行股份有限公司黄石支行

纳税人识别号：91420202MADEX9LF4L


二、采购须知

（一）资格后审条件
详见资格审查表
（二）采购响应文件组成

采购响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，正本一份，副本贰份，应包括下列基本内容：

1、报价部分包括：报价表
2、资格证明文件（复印件应加盖供应商公章）：

（1）营业执照（副本）复印件；

（2）基本资格条件承诺函、诚信投标承诺函；

（3）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及身份证复印件。

3、其他应该提供的资料。

（三）报价

1.投标人的报价均应以人民币进行报价。

2.投标人应按照本采购文件规定的报价方式进行报价，具体报价方式见“投标人须知前附表”。投标报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得遗漏采购文件所要求的内容，否则，其投标无效。

3.投标人应根据本采购文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其他原因应由投标人支付的招标代理服务费、税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

4.投标人在采购响应文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

5.每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。

6.投标报价不得超过“投标人须知前附表”中规定的最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标。

7.本项目采用综合评分法确定中标人。

（四）采购响应文件的签章密封及递交

1、采购响应文件中报价表、资格证明文件及按要求所作的书面承诺等关键内容必须按本采购文件要求签章。

2、投标人应将所有文件用A4型纸张装订成册，正本壹份、副本贰份，电子版响应文件（盖章扫描PDF版）（U盘），装入文件袋密封，文件袋封面写明项目名称及供应商名称，并在封口处加盖公章；报价表除须单独封装盖章外，还须装订在“响应文件”中，并随“响应文件”封装盖章。
3、投标人须按采购文件规定的时间和地点送达并履行登记签收手续。

4、采购人将拒绝接受在本采购文件规定的截止时间之后送达的采购响应文件。

5、参加招标会的供应商代表应携带法定代表人授权委托书及身份证原件，如供应商法人代表本人参加招标会，则应携带法定代表人身份证明书及身份证原件；

（五）投标人注意事项

投标人有如下情形之一者，作无效响应文件处理：

1、投标人法定代表人或其委托代理人不按时参加开标会者；

2、未在采购文件规定的时间和地点递交响应文件者；

3、报价表未按要求签章者；

4、采购响应文件关键内容字迹模糊或有改动痕迹而未加盖公章者；

5、提供虚假资料者；

6、采购响应文件未按要求编制者；

7、没有响应本采购文件中规定的实质性要求者；

8、其他违背采购文件或因响应文件存在缺陷等情形，经评标小组确认为无效响应文件者；

第三章  采购需求
一、项目背景

黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程正在建设实施，为动态掌握基坑支护工况，有效防范深基坑施工安全隐患，管控施工安全风险，现对本工程施工范围内深基坑开展专项监测服务。

二、服务内容

依据《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497‑2019 第 3.0.3 条规定，对项目拟定施工范围内深基坑实施监测工作，监测范围覆盖多处市政管网、雨水箱涵及新建泵站，具体详见附件1。

1.监测指标：支护结构桩顶水平位移、桩顶竖向位移、支撑轴力、周边地表沉降、周边建筑物沉降等；

2.服务工作内容：监测点位布设、周期性现场观测、监测数据采集与分析、各阶段监测报告编制报送；

3.其他工作：全过程配合项目施工、隐患预警提示，配合完成工程竣工验收相关监测资料归档及答疑工作。

三、技术要求

（一）执行技术标准

本项目服务须严格执行但不限于以下现行规范、规程及文件：

1.《基坑工程技术规程》（DB42/T 159‑2024） 

2.《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120‑2012） 

3.《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497‑2019） 

4.《工程测量标准》（GB 55018-2021 、GB50026‑2020） 

5.《建筑变形测量规范》（JGJ 8‑2016） 

6.《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897‑2006） 

7.《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）
8.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号，2018 年 3 月 8 日） 

9.《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号） 

10.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202‑2018） 

11.《建筑地基检测技术规范》（JGJ340‑2015） 

12.《建设工程质量检测管理办法》(住建部令第57号)及鄂建文[2024〕系列相关细则

说明：上述仅为基本依据，不含项目实施全部涉及标准；全部规范、标准均采用合同签订之日最新有效版本。

（二）方案确认要求

中标人进场后，结合项目最终施工图纸编制专项监测实施方案，监测工作量须经招标人（或业主代表）及监理单位共同确认，作为服务费据实结算依据。

（三）成果交付要求

监测成果文件提供纸质版、电子版各 5 份，成果内容完整、数据真实可靠，满足施工安全管控及工程资料归档要求。

四、商务要求

1.报价及结算要求

（1）本项目采用总价报价（分项报价合计）形式。项目总结算总价最高不得超过 58 万元； 

（2）供应商的报价包含完成本项目全部监测服务的所有费用，包含但不限于人员、设备、材料、点位布设、现场观测、数据处理、报告编制、成果资料印制、交通、差旅、安全防护、措施费、管理费、利润、税金、相关手续办理、配合验收、售后服务及项目实施过程中一切风险等全部费用。除按本公式计算的结算价款外，招标人不再支付任何其他费用，履约全过程不作任何调价。

（3）本项目采用暂定工程量报价（按实际发生的工程量*所报单价），招标人有权根据设计变更、项目实施需要调整监测工程量。实际完成工程量以招标人（或业主代表）及监理单位共同确认的工作量为准。结算价格按照实际完成工程量及相应项目中标单价据实结算。

2.付款方式

合同签订后支付合同总价30%预付款；服务进度达50%且出具对应阶段性成果报告并经甲方确认后，支付合同总价20%进度款；项目全部完工、提交完整检测成果并验收合格后，支付剩余50%尾款。

3. 其他要求

本项目未尽事宜，按照国家、省、市现行建设工程相关法律、法规、规章执行。

附件1：经现场踏勘，工程量暂估如下：

	序号
	施工部位
	监测内容
	预估
数量
	预估次数
	单位
	备注

	1
	消防路
（南京路-交通路）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	24
	10
	点
	基坑监测462米，杂填土3m-3.7m，二级



	2
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	24
	10
	点
	

	3
	
	围护墙深层水平位移监测
	10
	10
	点
	

	4
	
	土体深层水平位移监测
	10
	10
	点
	

	5
	
	支撑轴力监测
	5
	10
	点
	

	6
	
	地下水位监测
	5
	10
	点
	

	7
	
	地表竖向位移监测
	24
	10
	点
	

	8
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	46
	10
	点
	

	9
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	46
	10
	点
	

	10
	南京路
（消防路-广场路）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	基坑监测346米，杂填土2.1m-3.9m，二级



	11
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	

	12
	
	围护墙深层水平位移监测
	7
	10
	点
	

	13
	
	土体深层水平位移监测
	7
	10
	点
	

	14
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	

	15
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	

	16
	
	地表竖向位移监测
	18
	10
	点
	

	17
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	34
	10
	点
	

	18
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	34
	10
	点
	

	19
	广场路1
（体委后门-南京路）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	基坑监测126米，粉土4m-4.9m，二级



	20
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	

	21
	
	围护墙深层水平位移监测
	3
	10
	点
	

	22
	
	土体深层水平位移监测
	3
	10
	点
	

	23
	
	支撑轴力监测
	1
	10
	点
	

	24
	
	地下水位监测
	1
	10
	点
	

	25
	
	地表竖向位移监测
	7
	10
	点
	

	26
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	12
	10
	点
	

	27
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	12
	10
	点
	

	28
	广场路1
（郁香巷-信息巷）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	40
	10
	点
	基坑监测808米，杂填土2.3m-4.5m，二级



	29
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	40
	10
	点
	

	30
	
	围护墙深层水平位移监测
	16
	10
	点
	

	31
	
	土体深层水平位移监测
	16
	10
	点
	

	32
	
	支撑轴力监测
	8
	10
	点
	

	33
	
	地下水位监测
	8
	10
	点
	

	34
	
	地表竖向位移监测
	40
	10
	点
	

	35
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	80
	10
	点
	

	36
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	80
	10
	点
	

	37
	芜湖路（武汉路-黄石大道）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	21
	10
	点
	基坑监测424米，杂填土2.1m-4.3m，二级



	38
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	21
	10
	点
	

	39
	
	围护墙深层水平位移监测
	8
	10
	点
	

	40
	
	土体深层水平位移监测
	8
	10
	点
	

	41
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	

	42
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	

	43
	
	地表竖向位移监测
	21
	10
	点
	

	44
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	42
	10
	点
	

	45
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	42
	10
	点
	

	46
	武汉路
（芜湖路至天桥停车场）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	11
	10
	点
	基坑监测224米，杂填土（无图纸）


	47
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	11
	10
	点
	

	48
	
	围护墙深层水平位移监测
	4
	10
	点
	

	49
	
	土体深层水平位移监测
	4
	10
	点
	

	50
	
	支撑轴力监测
	2
	10
	点
	

	51
	
	地下水位监测
	2
	10
	点
	

	52
	
	地表竖向位移监测
	11
	10
	点
	

	53
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	22
	10
	点
	

	54
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	22
	10
	点
	

	55
	武汉路
（天津路至信息巷）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	基坑监测140米，杂填土（无图纸）


	56
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	

	57
	
	围护墙深层水平位移监测
	3
	10
	点
	

	58
	
	土体深层水平位移监测
	3
	10
	点
	

	59
	
	支撑轴力监测
	1
	10
	点
	

	60
	
	地下水位监测
	1
	10
	点
	

	61
	
	地表竖向位移监测
	7
	10
	点
	

	62
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	14
	10
	点
	

	63
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	14
	10
	点
	

	64
	武汉路华新路口
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	基坑监测134米，杂填土1.9m-3.6m，二级



	65
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	

	66
	
	围护墙深层水平位移监测
	3
	10
	点
	

	67
	
	土体深层水平位移监测
	3
	10
	点
	

	68
	
	支撑轴力监测
	2
	10
	点
	

	69
	
	地下水位监测
	2
	10
	点
	

	70
	
	地表竖向位移监测
	7
	10
	点
	

	71
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	13
	10
	点
	

	72
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	13
	10
	点
	

	73
	天津路（武汉路-黄石大道）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	37
	10
	点
	基坑监测740米，杂填土2.5m-3.3m，二级



	74
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	37
	10
	点
	

	75
	
	围护墙深层水平位移监测
	15
	10
	点
	

	76
	
	土体深层水平位移监测
	15
	10
	点
	

	77
	
	支撑轴力监测
	8
	10
	点
	

	78
	
	地下水位监测
	8
	10
	点
	

	79
	
	地表竖向位移监测
	37
	10
	点
	

	80
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	74
	10
	点
	

	81
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	74
	10
	点
	

	82
	胜阳港泵站
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	28
	10
	点
	基坑监测564米，无图纸，二级

	83
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	28
	10
	点
	

	84
	
	围护墙深层水平位移监测
	11
	10
	点
	

	85
	
	土体深层水平位移监测
	11
	10
	点
	

	86
	
	支撑轴力监测
	5
	10
	点
	

	87
	
	地下水位监测
	5
	10
	点
	

	88
	
	地表竖向位移监测
	28
	10
	点
	

	89
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	56
	10
	点
	

	90
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	56
	10
	点
	

	91
	长廊路及磁湖东路压力管接驳井
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	4
	10
	点
	基坑监测24米，深度6.7米，二级基坑



	92
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	4
	10
	点
	

	93
	
	围护墙深层水平位移监测
	2
	10
	点
	

	94
	
	土体深层水平位移监测
	2
	10
	点
	

	95
	
	支撑轴力监测
	1
	10
	点
	

	96
	
	地下水位监测
	1
	10
	点
	

	97
	
	地表竖向位移监测
	4
	10
	点
	

	98
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	2
	10
	点
	

	99
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	2
	10
	点
	

	100
	湖滨大道（芜湖路-信息巷）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	48
	10
	点
	基坑监测960米，深基坑双边监测，基坑深度5.4米，二级基坑； 

且基坑距离湖滨下穿隧道约2米左右。


	101
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	48
	10
	点
	

	102
	
	围护墙深层水平位移监测
	20
	10
	点
	

	103
	
	土体深层水平位移监测
	20
	10
	点
	

	104
	
	支撑轴力监测
	10
	10
	点
	

	105
	
	地下水位监测
	10
	10
	点
	

	106
	
	地表竖向位移监测
	48
	10
	点
	

	107
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	96
	10
	点
	

	108
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	96
	10
	点
	

	109
	国贸巷雨水
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	基坑监测358米，基坑深度4.4米，二级基坑



	110
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	

	111
	
	围护墙深层水平位移监测
	8
	10
	点
	

	112
	
	土体深层水平位移监测
	8
	10
	点
	

	113
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	

	114
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	

	115
	
	地表竖向位移监测
	18
	10
	点
	

	116
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	35
	10
	点
	

	117
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	35
	10
	点
	

	118
	国贸巷污水
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	基坑监测346米，基坑深度3.2米，二级基坑



	119
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	

	120
	
	围护墙深层水平位移监测
	8
	10
	点
	

	121
	
	土体深层水平位移监测
	8
	10
	点
	

	122
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	

	123
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	

	124
	
	地表竖向位移监测
	18
	10
	点
	

	125
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	35
	10
	点
	

	126
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	35
	10
	点
	

	127
	芜湖路（武汉路-湖滨大道）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	基坑监测342米，基坑深度3米

	128
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	

	129
	
	围护墙深层水平位移监测
	8
	10
	点
	

	130
	
	土体深层水平位移监测
	8
	10
	点
	

	131
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	

	132
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	

	133
	
	地表竖向位移监测
	18
	10
	点
	

	134
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	35
	10
	点
	

	135
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	35
	10
	点
	

	136
	湖滨大道（信息巷-颐阳路）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	44
	10
	点
	基坑监测876米，无图纸，预估工作量

	137
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	44
	10
	点
	

	138
	
	围护墙深层水平位移监测
	18
	10
	点
	

	139
	
	土体深层水平位移监测
	18
	10
	点
	

	140
	
	支撑轴力监测
	9
	10
	点
	

	141
	
	地下水位监测
	9
	10
	点
	

	142
	
	地表竖向位移监测
	44
	10
	点
	

	143
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	87
	10
	点
	

	144
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	87
	10
	点
	

	145
	天津路（武汉路-湖滨大道）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	28
	10
	点
	基坑监测550米，基坑深度为3.2米，此条路为交通要道，沟槽两侧均有 

车辆通行。


	146
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	28
	10
	点
	

	147
	
	围护墙深层水平位移监测
	11
	10
	点
	

	148
	
	土体深层水平位移监测
	11
	10
	点
	

	149
	
	支撑轴力监测
	6
	10
	点
	

	150
	
	地下水位监测
	6
	10
	点
	

	151
	
	地表竖向位移监测
	28
	10
	点
	

	152
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	55
	10
	点
	

	153
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	55
	10
	点
	

	154
	天津路（沿江大道-黄石大道）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	16
	10
	点
	基坑监测314米，基坑深度5.8米，二级基坑

	155
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	16
	10
	点
	

	156
	
	围护墙深层水平位移监测
	6
	10
	点
	

	157
	
	土体深层水平位移监测
	6
	10
	点
	

	158
	
	支撑轴力监测
	3
	10
	点
	

	159
	
	地下水位监测
	3
	10
	点
	

	160
	
	地表竖向位移监测
	16
	10
	点
	

	161
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	31
	10
	点
	

	162
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	31
	10
	点
	

	163
	南京路污水
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	17
	10
	点
	基坑监测336米，基坑深度3米

	164
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	17
	10
	点
	

	165
	
	围护墙深层水平位移监测
	7
	10
	点
	

	166
	
	土体深层水平位移监测
	7
	10
	点
	

	167
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	

	168
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	

	169
	
	地表竖向位移监测
	17
	10
	点
	

	170
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	33
	10
	点
	

	171
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	33
	10
	点
	

	172
	各点位变压器及电杆检测
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	10
	10
	点
	监测200米，对电杆及变压器监测、同时对相应位置5米范围的基坑进行监测



	173
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	10
	10
	点
	

	174
	
	围护墙深层水平位移监测
	20
	10
	点
	

	175
	
	土体深层水平位移监测
	20
	10
	点
	

	176
	
	支撑轴力监测
	20
	10
	点
	

	177
	
	地下水位监测
	20
	10
	点
	

	178
	
	地表竖向位移监测
	10
	10
	点
	

	179
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	8
	10
	点
	

	180
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	8
	10
	点
	


第四章  评标办法

第一条、评标办法类型
本项目采用综合评分法进行评标。
第二条、评标原则
本采购项目评标委员会依法按下述原则进行招标：
1．公平、公正、科学和择优；
2．依法评标、严格保密；
3．反对不正当竞争；
第三条、组建评标委员会
详见“投标人须知前附表”

第四条、选举评标委员会组长并分工
评标委员会首先应推选一名评标委员会组长。
第五条、初步评审（资格性审查和符合性评审）
资格性审查，符合资格条件审查的相关内容。
（1）资格审查标准
	序号
	资格要求
	审查内容

	
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（1）企业应提供“营业执照”；
（2）事业单位应提供“事业单位法人证书”；
（3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件；
（4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”；
（5）自然人应提供自然人身份证明。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供相关证明材料或承诺书， 

供应商是法人的，应具有上一年度（2024年度或2025年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。
备注：如果供应商同时提供了（1)书面承诺及声明、（2）相关证明材料，且二者内容不一致的，评审专家有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供相关证明材料或承诺书， 

备注：如果供应商同时提供了（1）书面承诺及声明、（2）相关证明材料，且二者内容不一致的，评审专家有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	由供应商对以下内容提供承诺书，或提供相应证明材料。
（1）供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

（3）供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求；
（4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据；
（5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据；
（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。
备注：如果供应商同时提供了1）书面承诺及声明、2）相关证明材料，且二者内容不一致的，评审专家有权任选其中一种进行评审，由供应商自行承担一切后果。

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	由供应商提供承诺书

	
	法律、行政法规规定的其他条件
	由供应商提供承诺书

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动
	由供应商提供承诺书

	
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
	由供应商提供承诺书

	
	未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	提供相关证明材料或资格条件承诺书
以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。

	
	特定资格要求
	供应商须具备国家相关行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或具备工程勘察专业类岩土工程（物探测试检测监测）乙级及以上资质。


备注：
1.资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，采购响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。

2.信用信息核查
2.1资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，采购代理机构拒绝其参与采购活动。
2.2以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
3.对于采购响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

（2）符合性评审是指评标委员会审查每一份响应文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应的响应文件，作无效处理，不再进入下一阶段评审。
响应文件有下列情形之一的视为初步评审不合格：
（2）符合性审查表
	序号
	审查内容
	备注

	
	响应文件中的报价表未加盖投标人的公章及法定代表人或授权委托人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章（签字）的
	/

	
	响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限的
	

	
	投标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价的
	

	
	响应文件关键字迹模糊、无法辨认的
	

	
	响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制的
	

	
	发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响投标公正性的不正当手段的
	

	
	明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的
	


第六条、综合评分标准（满分100分）
评标委员会根据采购文件要求，在满足符合性审查和资格性审查的前提下，对商务标及报价得分实行评标委员会署名评审打分，平均值为该项得分。
统分原则：投标人最终得分=报价得分+商务标得分+技术标得分（所有得分四舍五入取小数点后两位）。
评审总得分按由高到低依次排序；总得分相同时，将按照报价得分高低顺序排列；总得分相同、报价得分也相同，将按照综合标得分高低顺序排列，该2项累计得分也相同的，按照技术标得分高低顺序排列，上述得分全部相同的，摇号或抽签决定排序。
备注：评分标准中，要求投标人提供相关证明材料的（扫描件、复印件、打印件、截图、照片等。下同，不再赘述），投标人须将相应的相关证明材料按采购文件要求盖章后放入响应文件中，如相关证明材料有模糊不清评分内容无法清晰辨认的，视为无效证明材料，则相应项不得分。
特别说明：相关证明材料以投标人提供的材料为准（应确保真实合法有效），评标委员会不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按采购文件规定进行评审）。投标人对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。
评分标准： 

	分值构成
	报价部分：30分
商务部分：40分

技术部分：30分

	
	项 目
	评 分 内 容

	报价部分

（30分）
	投标报价
（30分）
	报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分

	商务部分

（40分）
	类似业绩（15分）
	供应商近3年(2023年8月至投标截止日为止，以合同签订时间为准)完成过类似项目，每提供1个得5分，最高得15分。

注：须提供成交通知书（中标通知书）、合同复印件（材料信息要对应一致），业绩需能有效证明业绩时间、类型。（业绩证明材料需真实有效，弄虚作假按无效投标处理）

	
	项目负责人（5分）
	拟派本项目负责人 2023年8月至今，具有质量检测或沉降观测类服务项目中担任项目负责人业绩的，每提供一个得2.5分，最多得5分，且项目负责人服务期间需常驻驻场指导工作（常驻时间每月不得少于22日），并提供承诺函。（不提供承诺不得分）

注：须提供驻场承诺、成交通知书（中标通知书）、合同复印件，业绩需能有效证明业绩时间、类型、项目负责人和投标截止日前连续3个月社保证明。（项目负责人业绩必须是其投标人单位任职期间承担的项目，离职后的业绩、挂证业绩不予认可）

	
	项目团队（10分）
	项目团队成员(项目负责人除外)具有相关专业中级及以上职称的，中级职称每提供 1 人得2.5 分，高级职称每提供1人得5分，最高得 10 分。

注：提供有效职称证书扫描件及投标截止日前投标人所在单位连续3个月社保证明。

	
	设备配备

（10分）
	拟投入专业检测仪器、设备规格品种齐全，能充分满足本项目检测要求，且设备均在有效期内检定或校准合格。

拥有自有设备的得10分，提供设备固定资产证明或购置发票，有效期内计量校准证书，提供设备实物彩图、加盖投标人鲜章。
拥有租赁设备的得5分，提供合法租赁合同及校准证书，提供设备实物彩图、加盖投标人鲜章。

	技术部分

（30分）
	基坑监测、沉降观测

方法及方案的合理性

（18分）
	方案完整及方法重点突出、叙述全面、合理、分析到位、符合现行规范，点位布设合理，方案需涵盖：1.设备保障及日常维护2.故障应急3.备品备件4.监测内容及监测方法5.测点布设6.设备安装调试方案。
根据供应商提供的方案进行评审：

①方案及方法重点突出、叙述全面、合理，符合现行规范得18分；

②方案及方法重点较为突出、叙述较全面、较合理，较为符合现行规范得12 分；

③方案及方法重点基本突出、叙述基本全面、基本合理，基本符合现行规范得6分；

④方案及方法重点不够突出、叙述不够全面、一般合理，一般符合现行规范得3分；

	
	服务承诺及处罚措施

（6分）
	根据供应商提供的服务承诺及处罚措施进行评审：对服务质量、进度、配合采购人办理相关手续有具体承诺和违约处罚措施。

①承诺及措施叙述全面、合理、完善得6分；

②承诺及措施叙述较为全面、较为合理、较为完善得3分；

③承诺及措施叙述一般全面、一般合理、一般完善得1分；

④承诺及措施叙述不够全面、不够合理、不够完善得0分；

	
	监测服务进度保障措施

（6分）
	根据供应商提供的监测服务进度保障措施进行评审：

①服务时间计划与服务实施内容相结合，详细、合理得6分；

②服务时间计划与服务实施内容相结合，较详细、较合理得 3分；

③服务时间计划与服务实施内容相结合，一般详细、一般合理得 1分；


第八条、计分办法
1、评标委员会成员按照采购文件和本办法上述有关规定，给各响应文件评分，对评委评出的各投标人的总分，采取所有评委打分平均分数（算术平均值）作为该投标人的最终得分。
2、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。
第九条、推荐成交供应商
评标委员会在评标报告中推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
由评标委员会成员按照评分标准的规定对投标人进行综合评审，所有评标委员会成员打分的算术平均值为投标人的综合得分，结合综合打分规则从高到低推荐前三名为中标候选人。
投标人数量少于三个或者资格条件合格的投标人不足三个，采购人应当依法对该项目重新采购。

第十条、确认成交供应商
1、综合得分最高为中标人。

2、中标人确定后，采购人在黄石市城市管理执法委员会网站、中佳鼎运建设管理有限公司官网上进行公告，公告期为1个工作日。 

3、公告发布的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，中标人放弃成交的，应承担相应的法律责任。 

第十一条、质疑与投诉
中标公告发布期内，投标人对中标结果、采购过程有质疑的，采购人应按相关规定进行受理、答复和处理。

第十二条、签订合同

中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，否则按撤回采购文件处理。采购文件、中标人的采购响应文件，均为签订合同的依据。

第十三条、解释权
本办法由采购人负责解释。

第五章 合同主要条款 
（格式自拟）

第六章   采购响应文件格式

（一）法定代表人身份证明书(格式)

单位名称：                                                          

单位性质：                                                          
地   址：                                                          
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                   
姓名：          性别：          年龄：          职务：                        
系        (供应商名称)         的法定代表人。
特此证明。

正面                    反面
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供应商：              （盖章）                                        

日  期：        年        月       日

（二）法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目的招标响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我们签署的本项目的采购响应文件的内容及其在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字）                性别：              年龄：

身份证号码：                   职务：

法定代表人身份证复印件：

正面                     反面
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授权委托人身份证复印件：

正面                     反面
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供应商：（盖章）

法定代表人：（签字和盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（三）投标报价表（格式）

工程名称： 黄石市老城区胜阳港片区排水防涝设施改造工程基坑监测服务项目 
	投标报价（元）
	项目负责人
	服务期限

	
	
	

	投标报价（大写）：                        


投标人（盖章）：
法人代表或委托代理人（签章）：
                                                 年   月   日 
（四）投标报价明细表

	序号
	施工部位
	监测内容
	预估
数量
	预估次数
	单位
	单价报价
	备注

	1
	消防路
（南京路-交通路）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	24
	10
	点
	
	基坑监测462米，杂填土3m-3.7m，二级



	2
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	24
	10
	点
	
	

	3
	
	围护墙深层水平位移监测
	10
	10
	点
	
	

	4
	
	土体深层水平位移监测
	10
	10
	点
	
	

	5
	
	支撑轴力监测
	5
	10
	点
	
	

	6
	
	地下水位监测
	5
	10
	点
	
	

	7
	
	地表竖向位移监测
	24
	10
	点
	
	

	8
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	46
	10
	点
	
	

	9
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	46
	10
	点
	
	

	10
	南京路
（消防路-广场路）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	
	基坑监测346米，杂填土2.1m-3.9m，二级



	11
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	
	

	12
	
	围护墙深层水平位移监测
	7
	10
	点
	
	

	13
	
	土体深层水平位移监测
	7
	10
	点
	
	

	14
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	
	

	15
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	
	

	16
	
	地表竖向位移监测
	18
	10
	点
	
	

	17
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	34
	10
	点
	
	

	18
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	34
	10
	点
	
	

	19
	广场路1
（体委后门-南京路）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	
	基坑监测126米，粉土4m-4.9m，二级



	20
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	
	

	21
	
	围护墙深层水平位移监测
	3
	10
	点
	
	

	22
	
	土体深层水平位移监测
	3
	10
	点
	
	

	23
	
	支撑轴力监测
	1
	10
	点
	
	

	24
	
	地下水位监测
	1
	10
	点
	
	

	25
	
	地表竖向位移监测
	7
	10
	点
	
	

	26
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	12
	10
	点
	
	

	27
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	12
	10
	点
	
	

	28
	广场路1
（郁香巷-信息巷）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	40
	10
	点
	
	基坑监测808米，杂填土2.3m-4.5m，二级



	29
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	40
	10
	点
	
	

	30
	
	围护墙深层水平位移监测
	16
	10
	点
	
	

	31
	
	土体深层水平位移监测
	16
	10
	点
	
	

	32
	
	支撑轴力监测
	8
	10
	点
	
	

	33
	
	地下水位监测
	8
	10
	点
	
	

	34
	
	地表竖向位移监测
	40
	10
	点
	
	

	35
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	80
	10
	点
	
	

	36
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	80
	10
	点
	
	

	37
	芜湖路（武汉路-黄石大道）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	21
	10
	点
	
	基坑监测424米，杂填土2.1m-4.3m，二级



	38
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	21
	10
	点
	
	

	39
	
	围护墙深层水平位移监测
	8
	10
	点
	
	

	40
	
	土体深层水平位移监测
	8
	10
	点
	
	

	41
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	
	

	42
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	
	

	43
	
	地表竖向位移监测
	21
	10
	点
	
	

	44
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	42
	10
	点
	
	

	45
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	42
	10
	点
	
	

	46
	武汉路
（芜湖路至天桥停车场）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	11
	10
	点
	
	基坑监测224米，杂填土（无图纸）


	47
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	11
	10
	点
	
	

	48
	
	围护墙深层水平位移监测
	4
	10
	点
	
	

	49
	
	土体深层水平位移监测
	4
	10
	点
	
	

	50
	
	支撑轴力监测
	2
	10
	点
	
	

	51
	
	地下水位监测
	2
	10
	点
	
	

	52
	
	地表竖向位移监测
	11
	10
	点
	
	

	53
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	22
	10
	点
	
	

	54
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	22
	10
	点
	
	

	55
	武汉路
（天津路至信息巷）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	
	基坑监测140米，杂填土（无图纸）


	56
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	
	

	57
	
	围护墙深层水平位移监测
	3
	10
	点
	
	

	58
	
	土体深层水平位移监测
	3
	10
	点
	
	

	59
	
	支撑轴力监测
	1
	10
	点
	
	

	60
	
	地下水位监测
	1
	10
	点
	
	

	61
	
	地表竖向位移监测
	7
	10
	点
	
	

	62
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	14
	10
	点
	
	

	63
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	14
	10
	点
	
	

	64
	武汉路华新路口
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	
	基坑监测134米，杂填土1.9m-3.6m，二级



	65
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	7
	10
	点
	
	

	66
	
	围护墙深层水平位移监测
	3
	10
	点
	
	

	67
	
	土体深层水平位移监测
	3
	10
	点
	
	

	68
	
	支撑轴力监测
	2
	10
	点
	
	

	69
	
	地下水位监测
	2
	10
	点
	
	

	70
	
	地表竖向位移监测
	7
	10
	点
	
	

	71
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	13
	10
	点
	
	

	72
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	13
	10
	点
	
	

	73
	天津路（武汉路-黄石大道）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	37
	10
	点
	
	基坑监测740米，杂填土2.5m-3.3m，二级



	74
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	37
	10
	点
	
	

	75
	
	围护墙深层水平位移监测
	15
	10
	点
	
	

	76
	
	土体深层水平位移监测
	15
	10
	点
	
	

	77
	
	支撑轴力监测
	8
	10
	点
	
	

	78
	
	地下水位监测
	8
	10
	点
	
	

	79
	
	地表竖向位移监测
	37
	10
	点
	
	

	80
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	74
	10
	点
	
	

	81
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	74
	10
	点
	
	

	82
	胜阳港泵站
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	28
	10
	点
	
	基坑监测564米，无图纸，二级

	83
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	28
	10
	点
	
	

	84
	
	围护墙深层水平位移监测
	11
	10
	点
	
	

	85
	
	土体深层水平位移监测
	11
	10
	点
	
	

	86
	
	支撑轴力监测
	5
	10
	点
	
	

	87
	
	地下水位监测
	5
	10
	点
	
	

	88
	
	地表竖向位移监测
	28
	10
	点
	
	

	89
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	56
	10
	点
	
	

	90
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	56
	10
	点
	
	

	91
	长廊路及磁湖东路压力管接驳井
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	4
	10
	点
	
	基坑监测24米，深度6.7米，二级基坑



	92
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	4
	10
	点
	
	

	93
	
	围护墙深层水平位移监测
	2
	10
	点
	
	

	94
	
	土体深层水平位移监测
	2
	10
	点
	
	

	95
	
	支撑轴力监测
	1
	10
	点
	
	

	96
	
	地下水位监测
	1
	10
	点
	
	

	97
	
	地表竖向位移监测
	4
	10
	点
	
	

	98
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	2
	10
	点
	
	

	99
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	2
	10
	点
	
	

	100
	湖滨大道（芜湖路-信息巷）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	48
	10
	点
	
	基坑监测960米，深基坑双边监测，基坑深度5.4米，二级基坑； 

且基坑距离湖滨下穿隧道约2米左右。


	101
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	48
	10
	点
	
	

	102
	
	围护墙深层水平位移监测
	20
	10
	点
	
	

	103
	
	土体深层水平位移监测
	20
	10
	点
	
	

	104
	
	支撑轴力监测
	10
	10
	点
	
	

	105
	
	地下水位监测
	10
	10
	点
	
	

	106
	
	地表竖向位移监测
	48
	10
	点
	
	

	107
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	96
	10
	点
	
	

	108
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	96
	10
	点
	
	

	109
	国贸巷雨水
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	
	基坑监测358米，基坑深度4.4米，二级基坑



	110
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	
	

	111
	
	围护墙深层水平位移监测
	8
	10
	点
	
	

	112
	
	土体深层水平位移监测
	8
	10
	点
	
	

	113
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	
	

	114
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	
	

	115
	
	地表竖向位移监测
	18
	10
	点
	
	

	116
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	35
	10
	点
	
	

	117
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	35
	10
	点
	
	

	118
	国贸巷污水
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	
	基坑监测346米，基坑深度3.2米，二级基坑



	119
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	
	

	120
	
	围护墙深层水平位移监测
	8
	10
	点
	
	

	121
	
	土体深层水平位移监测
	8
	10
	点
	
	

	122
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	
	

	123
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	
	

	124
	
	地表竖向位移监测
	18
	10
	点
	
	

	125
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	35
	10
	点
	
	

	126
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	35
	10
	点
	
	

	127
	芜湖路（武汉路-湖滨大道）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	
	基坑监测342米，基坑深度3米

	128
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	18
	10
	点
	
	

	129
	
	围护墙深层水平位移监测
	8
	10
	点
	
	

	130
	
	土体深层水平位移监测
	8
	10
	点
	
	

	131
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	
	

	132
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	
	

	133
	
	地表竖向位移监测
	18
	10
	点
	
	

	134
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	35
	10
	点
	
	

	135
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	35
	10
	点
	
	

	136
	湖滨大道（信息巷-颐阳路）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	44
	10
	点
	
	基坑监测876米，无图纸，预估工作量

	137
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	44
	10
	点
	
	

	138
	
	围护墙深层水平位移监测
	18
	10
	点
	
	

	139
	
	土体深层水平位移监测
	18
	10
	点
	
	

	140
	
	支撑轴力监测
	9
	10
	点
	
	

	141
	
	地下水位监测
	9
	10
	点
	
	

	142
	
	地表竖向位移监测
	44
	10
	点
	
	

	143
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	87
	10
	点
	
	

	144
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	87
	10
	点
	
	

	145
	天津路（武汉路-湖滨大道）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	28
	10
	点
	
	基坑监测550米，基坑深度为3.2米，此条路为交通要道，沟槽两侧均有 

车辆通行。


	146
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	28
	10
	点
	
	

	147
	
	围护墙深层水平位移监测
	11
	10
	点
	
	

	148
	
	土体深层水平位移监测
	11
	10
	点
	
	

	149
	
	支撑轴力监测
	6
	10
	点
	
	

	150
	
	地下水位监测
	6
	10
	点
	
	

	151
	
	地表竖向位移监测
	28
	10
	点
	
	

	152
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	55
	10
	点
	
	

	153
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	55
	10
	点
	
	

	154
	天津路（沿江大道-黄石大道）
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	16
	10
	点
	
	基坑监测314米，基坑深度5.8米，二级基坑

	155
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	16
	10
	点
	
	

	156
	
	围护墙深层水平位移监测
	6
	10
	点
	
	

	157
	
	土体深层水平位移监测
	6
	10
	点
	
	

	158
	
	支撑轴力监测
	3
	10
	点
	
	

	159
	
	地下水位监测
	3
	10
	点
	
	

	160
	
	地表竖向位移监测
	16
	10
	点
	
	

	161
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	31
	10
	点
	
	

	162
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	31
	10
	点
	
	

	163
	南京路污水
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	17
	10
	点
	
	基坑监测336米，基坑深度3米

	164
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	17
	10
	点
	
	

	165
	
	围护墙深层水平位移监测
	7
	10
	点
	
	

	166
	
	土体深层水平位移监测
	7
	10
	点
	
	

	167
	
	支撑轴力监测
	4
	10
	点
	
	

	168
	
	地下水位监测
	4
	10
	点
	
	

	169
	
	地表竖向位移监测
	17
	10
	点
	
	

	170
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	33
	10
	点
	
	

	171
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	33
	10
	点
	
	

	172
	各点位变压器及电杆检测
	支护桩桩顶竖向位移及水平位移监测
	10
	10
	点
	
	监测200米，对电杆及变压器监测、同时对相应位置5米范围的基坑进行监测



	173
	
	边坡坡顶竖向位移及水平位移监测
	10
	10
	点
	
	

	174
	
	围护墙深层水平位移监测
	20
	10
	点
	
	

	175
	
	土体深层水平位移监测
	20
	10
	点
	
	

	176
	
	支撑轴力监测
	20
	10
	点
	
	

	177
	
	地下水位监测
	20
	10
	点
	
	

	178
	
	地表竖向位移监测
	10
	10
	点
	
	

	179
	
	周边建筑物变形（竖向位移、倾斜、裂缝）
	8
	10
	点
	
	

	180
	
	地下管线变形（竖向位移、水平位移）
	8
	10
	点
	
	

	
	
	合价
	
	


（五）诚信投标承诺函

单位名称：                                     

法定代表人：                                   

身份证号码：                                   
手机：                  固定电话：             

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加同一项目的采购活动；
3、我单位不与招标人、其他投标人及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

4、我单位不向招标人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取中标；

5、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取中标；

6、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

7、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

8、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

9、我单位在中标后不转包和非法分包；

10、我单位在中标后合不违背中标人承诺函及施工合同实质性条款；

11、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受招标人的处罚，取消中标资格，记不良行为记录，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

投标人（盖单位章）：







法定代表人或委托代理人（签字）：




日期：








（六）基本资格条件承诺函

致黄石市排水管理处：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人（盖单位章）：







法定代表人或委托代理人（签字）：




日期：








（七）投标人认为需要提供的其他证明材料

（格式自拟）

4

