
附件1：格式附件
一、基本资格条件承诺函

致：采购人/采购代理机构：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人、“重大税收违法失信主体”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：       
日期：    年    月     日

二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函
采购人/采购代理机构：

 (供应商全称)  参加贵单位组织的  ( 项目名称)    采购项目(项目编号：       )的采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.具备履行合同所必需的足够数量的设施设备；

2.具备履行合同所必需的足够数量的技术人员；

3.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：
              
日期：

年

月

日

三、无重大违法记录的声明函

采购人/采购代理机构：

(供应商全称)  参加贵单位组织的  ( 项目名称)     采购项目(项目编号：       )的采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

2.参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；

3.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：
              






日期：

年

月

日

四、符合法律、行政法规规定的其他条件的声明函

采购人/采购代理机构：

(供应商全称)  参加贵单位组织的  ( 项目名称)     采购项目(项目编号：       )的采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.符合法律、行政法规规定的其他条件；

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：
              






日期：

年

月

日

五、未参加同一合同项下的政府采购活动的声明函

采购人/采购代理机构：

(供应商全称)  参加贵单位组织的  ( 项目名称)    采购项目(项目编号：       )的采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：
              
日期：

年

月

日

六、未为本采购项目提供服务的声明函

采购人/采购代理机构：

(供应商全称)  参加贵单位组织的  ( 项目名称)     采购项目(项目编号：       )的采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：
              






日期：

年

月

日

附件2、中小企业声明函

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2026 年路灯专变升级改造项目 ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称）  ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称）  ，从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划型标准

	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


附件3、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（供应商应如实填写，若不是残疾人福利性单位则自行删除本页）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件4、监狱企业证明文件
（供应商应如实填写，若不是监狱企业则自行删除本页）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业。

且本单位参加   （采购人）   的   （项目名称、编号及包号）   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附证明材料：监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产兵团）出具的监狱企业的证明文件。

制造商名称（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：
日期：

附件5、项目采购需求

一、项目概况

（一）项目背景

经路灯专用变压器安全检测及现场巡检排查，三环锻压台区、昌龙台区、湿地公园台区路灯专变设备老化严重，电气性能下降，安全风险突出，需实施升级改造，消除用电安全隐患，保障片区路灯设施稳定、安全运行。

（二）项目实施范围

三环锻压台区、昌龙台区、湿地公园台区路灯专用变压器升级改造，包含旧设备拆除、新变压器供货、安装、接线调试、试验检测、现场恢复、清运处置、验收移交等全部工作内容。

二、技术要求

1、总体技术要求 

本次改造更换的路灯专用配电变压器及配套附件，须符合国家及电力行业现行有效标准规范（GB 50150、GB 50148等），适用于户外路灯负荷供电工况，运行稳定、损耗低、防护可靠，适配原有路灯配电系统接线方式。

2、设备技术要求 

（1）变压器本体：全新正品，非翻新、返修设备；选用节能型油浸式变压器，绝缘水平、负载损耗、空载损耗满足现行能效标准；配套高低压接线端子、密封件、防护构件齐全。 

（2）配套辅材：高低压线缆、接地材料、绝缘子、固定支架、密封配件等辅材均为全新合格产品，规格匹配现场工况，接地系统满足规范接地电阻要求。

（3）拆除要求：对原有老旧变压器、附属构件安全拆除，做好线缆端头防护，防止短路触电；旧设备按采购人要求运送至指定地点。 

（4）安装及试验要求：按规范完成变压器就位、固定、接线、接地；完工后开展交接试验，项目包含绝缘电阻测试、直流电阻测试、变比试验、接地电阻测试等，出具正式试验记录。

3、调试及送电要求 

安装试验完成后，配合采购人、路灯运维单位分步送电调试，带负荷试运行，检查温升、声响、电压输出等运行状态，确保台区路灯供电正常，无异常告警。

4、现场恢复要求 

施工完成后恢复现场地坪、基础、围挡等原有设施，清理现场油污、废料，保持场地整洁。

5、售后服务要求 

质保期内提供 7×24 小时故障响应服务；定期提供技术回访，指导采购人日常巡检要点；质保期满后，可提供终身优惠维修服务。

三、商务要求

（一）报价要求
1、本项目控制价18万元，超过此报价为无效报价。

2、工程量清单综合单价报价。综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润和一定范围内的风险费用（包含但不限于设备采购、运输、装卸、拆除、安装、调试、人工、辅材、检测、验收、税费、质保、现场安全防护等）。凡属于本次采购清单范围内规定的所有施工内容，均视为包含在投标报价中。综合单价无特殊情况或不可抗力等原因一般不予调整，供应商自行承担报价风险。

3、在施工过程中产生的所有费用全部包含在成交总价中，采购人不会因各种原因支付任何费用，工程结算价不得超出本项目成交价，超出部分由成交供应商自行承担。

（二）结算原则

按照询价确定的全费用综合单价，结合甲乙双方现场共同确认的实际安装工程量据实结算。结算资料需送审计部门审计，最终以审计部门出具的项目造价结算报告为付款依据。

(三)付款方式

本项目不支付预付款，待项目完工并验收合格，供应商提交竣工资料及结算资料后，支付至合同款的70%，待审计完成后，按照审计结果支付至结算款的100%。
（四）工期：签订合同后20日历天内完工（遇雨雪极端天气，经采购人同意后可顺延）。
（五）质保期要求 

路灯专变质保期五年（自竣工验收合格之日起计算），质保期内，接到采购人故障报修通知后，须在约定时限内到场排查维修，免费更换故障配件、处理缺陷；因设备质量、施工工艺问题造成的安全事故及损失，由成交供应商全部承担。

（六）安全文明施工要求 

1、成交供应商为本项目安全生产第一责任主体，施工前编制专项安全施工方案、停电作业方案，落实停电、验电、挂接地线等安全措施，办理相关作业手续。 

2、施工现场设置安全警示标识、围挡防护，做好成品保护；施工垃圾、废旧变压器等废弃物规范清运、合规处置，做到工完场清。施工期间发生一切安全事故、财产损失、人员伤害，全部由成交供应商自行负责并承担赔偿责任。 

3、进行电力施工及其他特殊工种的作业人员必须持证操作，禁止违规操作。

（七）验收及资料要求 

1、完工后供应商提交竣工资料，含竣工图纸、产品合格证、出厂检测报告、交接试验报告、施工记录等全套资料。 

2、采购人组织验收，验收依据国家现行电气规范、采购需求、合同约定；试验指标不达标、施工质量不合格，供应商须无偿返工直至验收合格，工期不予顺延。

（八）其他商务要求 

1.本项目不允许转包；未经采购人书面同意，不得分包。

2.成交供应商须配合采购人完成审计、结算等相关工作。

3.其他未尽事宜，双方自行协商。

四、工程量清单

	2026年路灯专变升级改造项目工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量

	
	
	
	
	

	湿地公园路灯台区箱变高压柜改造

	1
	高压柜拆除
	1. 高压柜整体拆除
2. 拆除柜体吊运、拆解接线，将高压柜运送至采购人指定地点，含现场清理
	台
	2

	2
	采购及安装成套高压柜
	1.安装方式：成套高压柜安装
2.电压等级：10kV                      3.柜体就位、固定、一二次接线，含辅材
	台
	2

	3
	箱式变压器系统调试
	1. 名称：箱式变压器、配电室
2. 对全套箱变设备进行系统调试，电阻测试、耐压试验，含高压进线电缆试验
	系统
	1

	昌龙路灯台区箱变顶棚改造

	1
	箱变顶棚拆除
	1.箱变顶棚整体拆除，含废料清理搬运                
	套
	1

	2
	采购及安装成套箱变顶棚
	1.安装方式：成套箱变顶棚安装
2.定制成品顶棚尺寸：长2.8米、宽2米                     3.材质及厚度：C30细石混凝土，厚100mm                         4.顶棚按现场尺寸定制加工、主材、辅材、吊装固定
	套
	1

	3
	箱式变外立面防锈处理
	1. 金属表面除锈清理
2. 破损部位打磨、补漆，面漆修补
	项
	1

	三环锻压路灯台区箱变升级

	1
	高压令克安装
	1.杆上设备：高压令克
2.型号：RW12-12/100   
	组
	1

	2
	高压电缆头制作及安装
	1.10KV户外终端头及户内终端头              
2.材质：铜芯                                                
	套
	1

	3
	变压器拆除
	1.箱式变压器整体拆除             2.将拆除箱式变压器运送至采购人指定地点
	台
	1

	4
	采购及安装成套箱式变压器
	1.安装方式：箱式变压器成套安装
2.规格型号：D13欧式厢变，油浸式
3.容量: 100KVA
4.电压等级: 10KV                 5.就位、接地、固定、辅材包干 
	台
	1

	5
	互感器拆除及安装
	1.互感器拆除及安装 、一二次接线(互感器利旧)
2.规格：电流互感器、电压互感器
	台
	1

	6
	电表拆除及安装
	1.电表拆除及安装 (电表利旧)
	台
	1

	7
	路灯远程控制智能终端拆除及安装
	1.路灯远程控制智能终端拆除、安装、调试(智能终端利旧)
	台
	1

	8
	箱式变压器系统调试
	1.名称：箱式变压器、配电室
2.对全套箱变设备进行系统调试，电阻测试、耐压试验等(包含高压进线电缆试验)。
	系统
	1

	9
	箱变基础
	1.箱变基础加固，改造后应与新箱体尺寸大小相匹配                       2.基础外贴面砖（颜色与原面砖保持一致）并对破损面砖进行修复
3.修复基础通风口                      4.新建基础接地槽钢                                5.现场清理及转渣土            
	座
	1

	10
	接地母线敷设
	1.名称：接地扁钢
2.材质：热镀锌型钢
3.规格:50*5
4.挖地沟、敷设、焊接、刷漆、回填土夯实
	米
	30

	11
	接地角钢制作与安装
	1.名称：接地桩
2.规格:∠50×5×1500             3.材质：热镀锌型钢
4.接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接
	根
	6

	12
	接地网电阻测试
	1.名称：接地网测试                 2.接地网电阻测试                     3.接地电阻应达到合格标准
	系统
	1


附件6、清单
	2台成套高压柜内含设备及材料清单

	高压进线柜 1AH1
	HXGN 700*1000*2000

	序号
	元件名称
	元件型号
	数量
	单位
	备注

	1
	HXGN柜体
	HXGN 700*1000*2000
	1
	台
	

	2
	负荷开关
	FN12-12/125-31.5
	1
	台
	

	3
	电压互感器
	JDZ-10/0.1/220
	1
	台
	

	4
	避雷器
	HY5WS-17/50
	1
	组
	

	5
	带电显示
	DXN-10Q(含CG-10Q）
	3
	只
	

	6
	高压绝缘子
	ZJ-10Q
	3
	只
	

	7
	穿墙套管
	TG-10Q
	3
	只
	

	8
	电磁锁
	DSN-AMY
	1
	只
	

	9
	信号灯
	AD16-22D
	3
	只
	

	10
	旋钮
	NP2
	2
	只
	

	11
	小型断路器
	DZ47-63/2P C6
	1
	只
	

	12
	ABC
	TMY-40*4
	4
	米
	

	13
	PE
	TMY-25*3
	1
	米
	

	14
	线缆
	二次
	1
	项
	

	15
	辅料
	
	1
	项
	

	高压出线柜 1AH2
	HXGN 700*1000*2000

	序号
	元件名称
	元件型号
	数量
	单位
	备注

	1
	HXGN柜体
	HXGN 700*1000*2000
	1
	台
	

	2
	负荷开关
	FN12-12RD/125-31.5
	1
	台
	

	3
	熔断器
	XRNP/XNT
	3
	只
	

	4
	避雷器
	HY5WS-17/50
	1
	组
	

	5
	带电显示
	DXN-10Q(含CG-10Q）
	3
	只
	

	6
	高压绝缘子
	ZJ-10Q
	3
	只
	

	7
	穿墙套管
	TG-10Q
	3
	只
	

	8
	电磁锁
	DSN-AMY
	1
	只
	

	9
	信号灯
	AD16-22D
	3
	只
	

	10
	旋钮
	NP2
	2
	只
	

	11
	小型断路器
	DZ47-63/2P C6
	1
	只
	

	12
	ABC
	TMY-40*4
	4
	米
	

	13
	PE
	TMY-25*3
	1
	米
	

	14
	线缆
	二次
	1
	项
	

	15
	辅料
	
	1
	项
	


	100KVA成套箱变内含设备及材料清单

	高压进线柜 1AH1
	HXGN 700*1000*2000

	序号
	元件名称
	元件型号
	数量
	单位
	备注

	1
	HXGN柜体
	HXGN 700*1000*2000
	1
	台
	

	2
	负荷开关
	FN12-12RD/125-31.5
	1
	台
	

	3
	熔断器
	XRNP/XNT
	3
	只
	

	4
	电压互感器
	JDZ-10/0.1/220
	1
	台
	

	5
	避雷器
	HY5WS-17/50
	1
	组
	

	6
	带电显示
	DXN-10Q(含CG-10Q）
	3
	只
	

	7
	高压绝缘子
	ZJ-10Q
	3
	只
	

	8
	穿墙套管
	TG-10Q
	3
	只
	

	9
	电磁锁
	DSN-AMY
	1
	只
	

	10
	信号灯
	AD16-22D
	3
	只
	

	11
	旋钮
	NP2
	2
	只
	

	12
	小型断路器
	DZ47-63/2P C6
	1
	只
	

	13
	ABC
	TMY-40*4
	4
	米
	

	14
	PE
	TMY-25*3
	1
	米
	

	15
	线缆
	二次
	1
	项
	

	16
	辅料
	
	1
	项
	

	低压柜 1D1
	800*600*1900

	序号
	元件名称
	元件型号
	数量
	单位
	备注

	1
	GGD柜体
	800*600*1900
	1
	台
	

	2
	刀开关
	HD13BX-400
	1
	台
	

	3
	塑壳断路器
	M1-400S/2300 400A
	1
	只
	

	4
	熔断器
	RT00
	6
	只
	

	5
	真空接触器
	CKJP
	6
	只
	

	6
	电容
	BZMJ-0.23-10-1
	1
	只
	

	7
	电流电压表
	42L6-V  0-450V
	1
	只
	

	8
	互感器
	BH-0.66  400/5
	3
	只
	

	9
	按钮指示灯
	ND16
	5
	只
	

	10
	铜排
	TMY 30*6
	4
	米
	

	11
	铜排
	TMY 20*3
	1
	米
	

	12
	线缆
	二次
	1
	项
	

	13
	辅料
	
	1
	项
	

	变压器
	

	序号
	元件名称
	元件型号
	数量
	单位
	备注

	1
	单相变压器
	D13-100/10/0.23
	1
	台
	

	箱变外壳
	

	序号
	元件名称
	元件型号
	数量
	单位
	备注

	1
	箱变外壳
	材质：碳钢喷塑
	1
	台
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