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第一章   采购公告

各工程检测单位：
我局黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程于 8 月 1 日正式开工。为确保工程施工质量安全，维护隧道结构安全稳定，现需采购一家工程检测单位，若贵方有兴趣参与本项目，请按以下要求进行响应：
— 、项目概况
1.项目名称：黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程检测服务
2.项目概况：对现有黄思湾隧道实施全面整治改造，主要建设内容包括新建消防泵房，洞内渗漏水注浆，山顶地表治理，路面改造等土建工程,以及安装箱式变电站、高低压柜、变压器、控制柜、射流风机、离心泵消防水箱、消火栓柜、应急通信电话、光纤光栅感温探测器、火灾报警等机电工程。工程施工合同价约 2033 万元，资金来源为财政性资金。施工工期约 160 天。
3.工作范围：对本隧道改造工程项目的结构、基础、材料、机电设施等项目进行第三方过程检测及竣（交）工检测。具体详见第三章采购需求。
4.采购预算：约 40 万元。
5.最高限价：本项目采用费率报价，检测费率最高不超过 2%。检测服务费=工程施工合同价× 中标费率（不接受其他形式报价，超过最高限价按无效响应处理）
6.服务期限：合同签订之日起至服务全部完成。
二、资格条件和要求
1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的 6 项条件，即：
（ 1）具有独立承担民事责任的能力；
（ 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（ 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
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（ 6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的采购活动。
4.为本工程项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该工程项目的其他采购活动。
5.供应商特定资格要求：
（ 1）供应商须同时具备：
a.建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质（须包含市政工程材料、主体结构及装饰装修、地基基础、道路工程、桥梁与地下工程检测专项）；
b.交通运输行政主管部门颁发的公路水运工程质量检测机构公路工程交通工程专项检测资质;
（ 2）供应商须在黄石地区设有能完成本项目见证取样检测的实验室或协议单位（提供相关证明材料）。
6.本项目接受联合体响应。联合体响应的，应满足下列要求：
（ 1）联合体所有成员数量不得超过 2 家，且均应满足响应资格条件和要求的第 1 至第 4 条；
（ 2）联合体各方应明确联合体牵头人，代表所有成员负责投标和合同的实施协调；
（ 3）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就本项目向采购人承担连带责任；
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的响应。
（ 5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在响应、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
三、供应商报名
供应商须在 2026 年 8 月 6 日 17:00 前将加盖公章的报名表（有关格式见采购文件附件 1）发送至电子邮箱：1455225036@qq.com，未在规定期限内报名的供应商响应无效。采购人将在供应商报名后的 1 个工作日内
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将工程图纸发送至报名电子邮箱，以便供应商编制响应文件。供应商应对工程图纸进行保密，不得将获取的本工程图纸及其他相关资料用于其他项目或泄露给他人。
四、开标及评标
[bookmark: _GoBack]1.响应文件的投递：本项目响应文件必须封装完整以书面形式通过面呈方式送达采购人（封装要求详见采购文件第二章）。响应文件递交截止时间：2026 年 8 月 7 日（星期五） 9:00。（ 即评审时间），逾期送达的响应文件不予接受。
2.评审地点：黄石市广州路 21 号市直机关集中办公区四栋五楼 508室。
3.评审方法：采用综合评分法，其中报价评分占 30%，商务部分评分占 25%，技术部分评分占 45%，分值构成总分 100 分。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
4.供应商应由委托代理人携带本人身份证及法人授权委托书出席开标会。如供应商由法定代表人出席开标会，则法定代理人应携带本人身份证及法定代理人身份证明书。
五、公告期限
自本公告发布之日起 4 个工作日。
六、其他
采购人联系方式：
地址：黄石市广州路 21 号市直机关集中办公区四栋五楼
联系人：黄工   电话：0714-6570882



黄石市市政公用局
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第二章   供应商须知

一、供应商须知前附表
	项 号
	内   容
	说明与要求

	
1
	
采购人
	名    称：黄石市市政公用局
地    址：黄石市广州路 21 号
联 系 人：黄工
联系方式：0714-6570882

	2
	项目名称
	黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程检测服务

	3
	项目地点
	黄石市

	
4
	
报价方式
	采用费率报价，检测费率最高不超过 2%。检测服务费=工程施工合同价×中标费率（不接受其他形式报价，超过最高限价按无效响应处理）

	5
	采购需求
	详见第三章

	6
	合同履行期限（服务期）
	合同签订之日起至服务全部完成。
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响应资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的采购活动。
4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5.供应商特定资格要求：
（1）供应商须同时具备：
a.建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质（须包含市政工程材料、主体结构及装饰装修、地基基础、道路工程、桥梁与地下工程检测专项）；
b.交通运输行政主管部门颁发的公路水运工程质量检测机构公路工程交通工程专项检测资质;
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	（2）供应商须在黄石地区设有能完成本项目见证取样检测的实验室或协议单位（提供相关证明材料）。

	8
	构成响应文件的其他材料
	详见采购文件
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联合体响应
	本项目接受联合体响应，联合体响应的，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不得超过 2 家，且均应满足响应资格条件和要求的第 1 至第 4 条；
（2）联合体各方应明确联合体牵头人，代表所有成员负责投标和合同的实施协调；
（3）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就本项目向采购人承担连带责任；
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的响应。
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在响应、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

	10
	是否允许分包
	否

	11
	响应有效期
	自响应截止日起 60 天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过 90 天。

	
12
	响应文件的数量
	响应文件由应用A4 规格纸编制并装订成册，提交正本 1 份。其中“报价文件 ”除须单独封装盖章外，还须装订在“响应文件 ”中，并随“响应文件 ”封装盖章。

	13
	签字或盖章要求
	按采购文件要求签字及（或）盖章。

	
14
	供应商报名截止时间及方式
	供应商须在 2026 年 8 月 6 日 17:00 前将加盖公章的报名表（有关格式见采购文件附件 1）发送至电子邮箱：1455225036@qq.com，未在规定期限内报名的供应商响应无效。

	
15
	递交响应文件
截止时间及送
达地点
	截止时间：2026 年 8 月 7 日（星期 五 ） 9:00。
送达地点：黄石市广州路 21 号市直机关集中办公区四栋五楼 508室。

	
16
	评审时间及地点
	评审时间：2026 年 8 月 7 日（星期 五 ） 9:00。
开标地点：黄石市广州路 21 号市直机关集中办公区四栋五楼 508室。

	17
	评审办法
	综合评分法

	
18
	
备注
	1.法定代表人出席开标会的，须携带本人身份证（原件）及法人身份证明书（原件）。
2.委托代理人出席开标会的，须携带本人身份证（原件）、法人身
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	份证明书（原件）及法人授权委托书（原件）。
3.响应文件须在响应截止时间前递交到指定地点，否则其响应将被拒绝。
4.采购人不组织现场踏勘，供应商应自行前往。



二、采购文件
1.供应商按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2.供应商应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补遗。
3.除本采购文件内容外，在提交响应文件截止之日前，采购人需要对采购文件进行澄清、补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
4.采购人澄清、补充或修改可能影响供应商编制响应文件且更正公告至递交响应文件截止时间不足 3 日的，为使供应商有足够的时间修改响应文件，采购人将顺延递交响应文件截止时间和评审时间，并将顺延后的递交响应文件截止时间和评审时间在上更正公告中明确。
三、响应文件
1.响应文件编制基本要求
1.1 响应文件以及有关响应事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。
1.2 除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。
1.3 供应商应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按采购文件的要求制作响应文件。
1.4 响应文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及响应文件格式进行编制。
1.5 若供应商只填写和提供本采购文件要求的部分内容和响应文件格式，给评审过程造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。
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2.响应文件的组成
本项目响应文件由 “报价函”和 “响应文件”两部分组成，其中 “报价函”除须单独封装盖章外，还须装订在 “响应文件” 中，并随 “响应文件”封装盖章。
2.1 “报价函”（格式详见附件2）采用A4规格纸张打印。
2.2 “响应文件”可由供应商自行确定的内容和编排顺序，采用 A4规格纸张（ 图表可例外）打印，包括以下内容：
（ 1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）（复印件）；
（ 2）资质证书（复印件）；
（ 3）法定代表人身份证明；授权委托书（格式详见附件 3、4）；
（ 4）基本资格条件承诺函（ 附件 5）；
（ 5）若为联合体响应，需提供联合体协议书（ 附件 6）
（ 6）拟派本项目人员名单及相关证书（复印件）；
（ 7）评审需要的类似业绩以及证明材料（复印件）；
（ 8）技术服务方案；
（ 9）供应商认为需要提供的其他资料。
2.3 以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章，法定代表人的授权委托人到现场时，需出具身份证原件复核。
3.若为联合体形式响应，响应文件还须满足以下要求：
3.1 联合体协议书必须由联合体各成员签字盖章。
3.2 响应文件封面及其他响应格式所有内容与落款中的“供应商”或
“供应商名称”应填写联合体各成员的单位全称【格式表示为：XXXX 联合体（联合体成员：XXXX 公司，XXXX 公司）】，可由联合体牵头人签名、盖章即可，或联合体各成员均盖章。
四、采购评审
1.采购人依据内控制度组建采购小组，由采购人在本单位选取，总人数为3人。
2.本项目由采购小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方
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法。
3.采购小组对各供应商递交的响应文件进行审查，经审查发现有下列情况之一的，视为无效响应：
（ 1）供应商资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的；
（ 2）递交响应文件供应商法定代表人或其委托授权人身份与响应文件不符的；
（ 3）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；
（ 4）响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大限制的；
（ 5）递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价的；
（ 6）发现以他人名义响应、串通、欺诈、威胁、 以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响评审公正性的不正当手段的；
（ 7）响应文件关键字迹模糊、无法辨认的；
（ 8）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的；
（ 9）异常低价且无法在评审现场给出书面合理解释的。异常低价是指
响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%的；或响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价 50%的；或响应报价低于采购项目最高限价 45%的；或其他采购小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
4.采购小组须对无效响应文件进行复核确认，确认为无效响应文件的供应商不予进入评审阶段。
5.综合评分标准（满分100分）
采购小组根据采购文件要求，对审查合格的响应文件实行署名评审打分，平均值为该项得分。评分标准如下：
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评 分 标 准

	项目
	评审因素
	得分
	评审（分）标准

	
报价评分（ 30 分）
	价格评分采用低价优先法计算：即满足采购文件要求且报价最低的供应商价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/响应报价） × 30
（报价得分四舍五入后保留至小数点后 2 位）。

	







商务部分（ 25 分）
	

企业业绩
	

9
	供应商提供近五年（ 2021 年 7 月至今）承担过类似项目业绩，每提供 1 项得 3 分,最高 9 分。
注：类似工程是指隧道工程检测服务，须同时提供中标（成交）通知书、合同等有效证明材料，业绩需能有效证明检测类型。

	
	


项目负责人
	5
	项目负责人具有工程类高级及以上职称的得 5 分。（提供
相关证件）

	
	
	

6
	项目负责人近五年（ 2021 年 7 月至今）主持并承担过类似项目业绩,每提供 1 项得 3 分,最高 6 分。
注：类似项目是指隧道工程检测服务，须同时提供中标（成交）通知书、合同等有效证明材料，业绩需能有效证明业绩时间、类型及项目负责人名字。

	
	
拟派团队人员
	
5
	除项目负责人外，其他拟派人员：
具有工程类中级职称的，每有 1 人得 1 分；具有工程类高级及以上职称的，每有 1 人得 2 分。本项最高得 5 分，未提供得 0 分。

	








技术部分（ 45 分）
	


项目理解
	


9
	一、评审内容：根据供应商针对本项目特点和实际情况的理解与分析进行打分，体现对项目前期情况详尽调查、透彻分析。 内容包含但不限于： ①项目实施的条件与环境分析； ②项目特点； ③项目重点、难点分析及初步对策。
二、评分方法：对上述 3 项评审内容进行打分，每项评审内容满分 3 分，评审内容的针对性、完整性、合理性每满足 1 条得 1 分，其他情况不得分。最高得 9 分。

	
	


服务方案
	


21
	一、评审内容：根据供应商制定的项目服务方案进行打分，内容包括但不限于： ①主要服务方案； ②技术措施； ③质量保证措施； ④进度计划及保障措施； ⑤安全措施； ⑥投入的主要物资和机械设备方案； ⑦技术人员安排计划。
二、评分方法：对上述 7 项评审内容进行打分，每项评审内容满分 3 分，评审内容的针对性、完整性、合理性每满足 1 条得 1 分，其他情况不得分。最高得 21分。

	
	
突发应急处理方案
	
9
	一、评审内容：根据供应商制定提供突发应急处理方案进行打分， 内容包括但不限于： ①紧急情况的处理措施； ②预案以及抵抗风险的措施。
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	二、评分方法：对上述 2 项评审内容进行打分，每项评审内容满分 4.5 分，评审内容的针对性、完整性、合理性每满足 1 条得 1.5 分，其他情况不得分。最高得 9 分。

	
	

售后服务
	

6
	一、评审内容：根据供应商提供的售后服务方案进行打分，内容包括但不限于： ①合理化建议； ②售后服务方案。
二、评分方法：对上述 2 项评审内容进行打分，每项评审内容满分 3 分，评审内容的针对性、完整性、合理性每满足 1 条得 1 分，其他情况不得分。最高得 6 分。

	总 分
	100 分


1.上述技术部分中，每项评审内容区间量化指标评判依据：（ 1）针对性：充分响应本项目采购需求，并针对本项目情况做详细的论述，不存在与本项目无关内容；
（ 2）完整性：针对采购需求的项目实际情况和服务要求的每个要点展开全方面的论述，不得缺项；（ 3）合理性：需依据本项目阐述，措施可落地。
2.供应商应确保提供的相关证明材料真实合法有效，采购小组不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按采购文件规定进行评审）。供应商对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为， 自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。
五、编写评审报告
1.评审报告包括以下主要内容：
（ 1）采购文件；
（ 2）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
（ 3）响应文件开启日期和地点；
（ 4）供应商名单和采购小组成员名单；
（ 5）提出的成交候选供应商及理由；
（ 6）采购记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、报价情况等。
2.评审报告的签署
评审报告应当由采购小组全体人员签字认可。采购小组成员对评审报告有异议的，采购小组按照少数服从多数的原则确定成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的采购小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由采购小组书面记录相关情况。采购小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告内容。
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3.确定成交供应商：通过评审，在满足采购文件全部条款的基础上，采购小组按照实质性响应供应商的最终得分，推荐得分最高的为成交候选供应商，采购人在接到采购小组出具的书面评审报告后，按《黄石市市政公用局采购工作管理办法》确认成交供应商，并同时在黄石市城管委官方网站发布成交公告。
六、质疑和投诉
供应商对采购文件有质疑的，应在响应文件递交截止时间一个工作日前以书面形式（需加盖供应商行政公章）提交至采购人。供应商提出质疑时间已经超过质疑有效期的，采购人将不予受理。采购人对在质疑有效期收到的质疑，将以书面回复函形式进行答复。供应商对采购人答复不满意的，可向主管部门黄石市城市管理执法委员会投诉。
1.质疑
1.1 供应商认为采购文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，向采购人提出质疑。
1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函（需加盖供应商行政公章）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（ 1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（ 2）质疑项目的名称；
（ 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（ 5）必要的法律依据；
（ 6）提出质疑的日期。
1.3 质疑人应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1.4 质疑函不符合上述要求的，采购人应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。
2.质疑答复
2.1 采购人应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
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2.2 质疑答复应当包括下列内容：
（ 1）质疑人的姓名或者名称；
（ 2）收到质疑函的日期、质疑项目名称；
（ 3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（4）告知质疑人依法投诉的权利；
（ 5）质疑答复人名称；
（ 6）答复质疑的日期。
3.投诉
质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向黄石市城市管理执法委员会投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
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第三章   采购需求

一、项目名称：黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（一期）黄思湾隧道安全隐患整治工程检测服务
二、最高限价：采用费率报价，检测费率最高不超过 2%。检测服务费=工程施工合同价× 中标费率。
三、项目概况：本项目是对现有黄思湾隧道的土建及供配电、消防、通风、通信设施实施全面整治改造，隧道全长约 1800 米，洞内 1751 米，主要建设内容包括 3 个方面，其中：
（ 一）机电工程：改造内容包括通风工程安装射流风机 6 组；消防工程安装 20L/s 离心泵 2 台、216m³消防水箱 1 套、消火栓柜 36 套；通信工程安装应急通信电话 13 台、光纤光栅感温探测器 550m、三波长火焰探测器和火灾报警综合 36 个；照明工程安装加强照明 62 盏、应急灯 780 盏；供配电工程安装高低压柜 22 台、变压器 4 台、箱式变电站 1 座；综合管理房电气工程安装配电箱 3 台、巡检控制柜 1 台、稳压泵控制柜 1 台等。
（ 二）土建工程：改造内容包括新建建筑面积 240.76 Ⅳ综合管理用房 1 栋 1 层（泵房 ），洞内渗漏水注浆治理 626m³ , 山顶地表治理 5200 Ⅳ , 新铺沥青路面 15191 Ⅳ等。
（ 三）附属工程：改造内容包括安装交通信号灯两组、突起路标 618个、轮廓标 186 个等。
四、采购需求：
（一）采购需求执行的相关标准、规范
本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范包括但不限于以下：
1.《建设工程质量管理条例》（ 国务院令第 279 号）
2.《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第 57 号）
3.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）
4.《建筑工程资料管理规程》（ JGJ/T185-2009）
5.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50319-2013）
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6.《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（ JTG F801— 2017）
7.《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG 2182-2020）在合同履行过程中，工程实施所引用的标准、规范、规程如有修改或
新颁，除国家、行业强制性标准必须执行外，其他新颁标准、规范、规程是否采用由委托人决定。
（二）试验检测内容
工程全过程试验检测，包括并不限于路面技术状况检测评定、隧道断面测量、衬砌地质雷达无损检测、主材见证取样试验、隧道土建结构及机电设施检测、隧道新建管理用房检测、隧道整体技术状况综合评定等内容，具体见以下清单 1 至清单 3（清单为测算工作内容，实际试验检测工作量以现场所需为准进行增减，不影响成交合同总价）：
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清单1:  主材见证取样检测清单

	序号
	类别
	材料名称
	规格
	项目总用量
	检验参数
	取样数量
	预估送检批数

	1
	







钢材类
	HRB400 热轧带肋钢筋
	φ 10
	57.12kg
	拉伸性能、反向弯曲、最大力总延伸率
	钢筋同牌号、同炉号、同规格≤60t 一批；一组 7 根
	1 组

	2
	
	HRB400 热轧带肋钢筋
	φ 12
	12495.775
kg
	拉伸性能、反向弯曲、最大力总延伸率
	钢筋同牌号、同炉号、同规格≤60t 一批；一组 7 根
	1 组

	3
	
	洞室 HRB400钢筋
	
	8.477t
	拉伸性能、反向弯曲、最大力总延伸率
	钢筋同牌号、同炉号、同规格≤60t 一批；一组 7 根
	1 组

	4
	
	钢筋网片
	
	0.079t
	钢筋焊接网的抗剪力
	按规范截取试样
	1 组

	5
	
	钢筋焊接接头
	
	
	抗拉强度
	300 个接头一批，一组3 根
	1 组

	
6
	
	
不锈钢螺栓、膨胀螺栓
	
	
	
现场拉拔试验
	同厂家、同型号、同规格、同锚固深度，每 1000套为一个检验批，不足 1000 套按一批
计。每批抽检 3 套
	
12 根

	8
	









水泥、砂
石、预拌混
凝土、砂
浆、砌体材
料
	P.O42.5 普通硅酸盐水泥
	
	475.191t
	凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度
	检袋装 200t / 批；一组取样≥50kg
	3 组

	9
	
	中砂
	
	270.3m³
	（颗粒级配、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度）
	400m³/600t 一批；一组取样≥50kg
	1 组

	10
	
	碎石（粗集料）
	
	1.989m³
	筛分析/颗粒级配、针片状颗粒的总含量、压碎指标、含泥量、泥块含量
	400m³/600t 一批；一组取样≥50kg
	4 组

	11
	
	混凝土配合比验证
	
	
	配合比验证
	每个规格一组
	5 组

	



12
	
	


混凝土
C20/C25/C30/C
35
	
	
	


（标养：抗压强度+养护）、
（ 同养抗压强度）
	1.同配合比： ≤ 100m³留置 1 组；连续浇筑 > 1000m³ , 每 200m³留置 1 组；每一施工区段至少 1 组；
2.C20：77.455m³、C25： 233.856m³ 、C30：
7.049m³、C15：3.727m ³ 、洞室 C30 衬砌
107.97m³ ;
	



7 组

	13
	
	抗渗混凝土
	
	
	抗渗性能
	≤500m³  留置 1 组
	5 组

	14
	
	喷射混凝土
	
	
	抗压强度
	
	1 组

	15
	
	砂浆
	
	
	抗压强度+养护
	≤250m³  留置 1 组
	3 组

	16
	
	标准砖
	
	11.646 千块
	抗压强度
	15 万块一批；一组 10块
	1 组

	17
	防水、土工合成材料
	HDPE 糙面土工膜
	2.0mm
	5103.026
Ⅳ
	单位面积质量、厚度、拉伸强度/拉伸力、伸长率
	同规格≤5000 Ⅳ一批
	2 组

	18
	
	钠基膨润土防
	4800g
	5273.614
	拉力/拉伸强度、不透水性、
	≤5000 Ⅳ/ 批
	2 组
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清单1:  主材见证取样检测清单

	序号
	类别
	材料名称
	规格
	项目总用量
	检验参数
	取样数量
	预估送检批数

	
	
	水毯 GCL
	/Ⅳ
	Ⅳ
	低温柔性、耐热度
	
	

	19
	
	无纺布 / 无纺土工布
	
	480.02 Ⅳ
	单位面积质量、厚度、拉伸强度/拉伸力、伸长率、撕裂强力、顶破强力
	≤ 10000 Ⅳ/ 批
	1 组

	20
	
	抗裂贴
	
	862.334 Ⅳ
	拉伸强度、伸长率、耐水性、低温柔性
	≤ 10000 Ⅳ/ 批
	1 组

	21
	
	遇水膨胀止水变形缝材料
	
	418m
	拉伸强度、伸长率、耐水性、低温柔性
	同厂家每月产量一批
	1 组

	22
	
	聚氨酯防水涂料
	双组份
	13290.24k
g
	拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温柔性、固体含量
	地下防水≤ 15t / 批；一组取样≥10kg（ 甲乙料按配比分别取样）
	1 组

	23
	
	水泥基渗透结晶涂料 ST-928
	
-
	1289.54kg
	拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温柔性、固体含量
	一组取样≥ 10kg
	1 组

	24
	


橡胶、塑料
管材、注浆
材料
	防漏胶泥
	
	2110.78kg
	凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度+拉伸粘拉
	一组取样≥ 10kg
	1 组

	25
	
	厚型防火涂料
	20mm
	84050kg
	强度
	一组取样≥ 10kg
	1 组

	26
	
	环氧树脂（注
浆）
	
	418.30kg
	抗折、抗压
	一组取样≥ 10kg
	1 组

	
27
	
	HDPE 管 φ
100、半圆软管、
橡胶复合管、塑
料注浆阀管
	
各类
	总长超14000m
	
尺寸、环刚度环柔性
	
同规格≤100t / 批
	
4 组

	28
	
防腐、防火涂料
	防火涂料
	
	
	防火涂料黏结强度
	
	1 项

	29
	
	防腐涂料
	
	
	现场涂层厚度检测
	
	5 处

	30
	
	防火涂料
	
	
	现场涂层厚度检测
	
	50 处

	31
	管材
	镀锌钢管
	
	
	力学性能
	
	1 组

	32
	
土工
	土工击实
	
	
4800 Ⅳ
	最大干密度、最佳含水率
	
	1 组

	33
	
	压实度
	
	
	压实度（灌砂法）
	每 1000 Ⅳ/3 点
	15 点
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清单2:隧道土建结构及机电设施检测清单

	单位工程
	分部工程
	检查项目
	单位
	检测工程量
	备注

	





隧道土建结构
	1.1
	隧道总体
	m
	1850
	

	
	1.2
	锚杆
	根
	若干
	

	
	1.3
	钢筋网
	组
	1
	

	
	1.4
	隧道路面技术状况
	m
	1850
	

	
	1.5
	隧道断面净空
	个
	176
	

	
	1.6
	衬砌背后空洞
	m
	1828
	K1+586~K1+751 仅检测路面

	
	1.7
	边坡锚固防护
	m
	200
	

	
	1.8
	防水层
	处
	3
	

	
	1.9
	排水设施
	m
	1850
	

	











隧道机电设施
	1.1
	闭路电视监视系统
	套
	1
	

	
	1.2
	紧急电话与有线广播系统
	套
	1
	

	
	1.3
	环境检测设备
	套
	1
	

	
	1.4
	自动火灾报警系统
	套
	1
	

	
	1.5
	电光标志
	个
	若干
	

	
	1.6
	发光诱导设施
	个
	若干
	

	
	1.7
	可变标志
	个
	若干
	

	
	1.8
	隧道视频交通事件检测系统
	套
	1
	

	
	1.9
	射流风机
	台
	6
	

	
	1.10
	照明设施
	盏
	若干
	

	
	1.11
	消防设施
	套
	1
	

	
	1.12
	本地控制器
	套
	1
	

	
	1.13
	隧道管理站软件及设备
	套
	1
	

	
	1.14
	隧道管理站计算机网络
	套
	1
	

	
	1.15
	供配电设施
	套
	2
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清单3:隧道新建管理用房检测清单

	单位工程
	分部工程
	检查项目
	单位
	检测工程量
	备注

	



隧道
新建管理
用房
	1.1
	地基承载力
	点
	2
	

	
	
1.2
	
梁、板、柱混凝土强度
	
测区
	梁 15 测区、柱 20
测区、楼板 10 测
区
	
回弹法

	
	1.3
	构件截面尺寸实测
	点
	30
	

	
	1.4
	外墙垂直度、平整度
	点
	25
	

	
	1.5
	屋面防水
	项
	1
	

	
	1.6
	强弱电系统
	项
	1
	


（三）项目服务要求
1.成交供应商出具的试验检测数据必须准确、及时、真实，服务质量必须符合国家现行有关法律、法规、标准规范、操作规程要求，并对出具的所有试验检测报告承担相应责任。
2.现场试验检测须符合设计及规范要求，取样分布、分层均匀，负责全过程检测，成交供应商违反上述规定要求，造成工程质量、安全事故的，采购人将依据国家有关规定，追究其责任。
3.供应商按照项目不同阶段提供试验检测服务，不得对工程项目施工进度造成影响，所配备的人员设备应满足项目现场试验检测的服务需要，食宿、交通、通信等费用自理。
4.检测服务的目标:除合同另有约定外，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定、相关检测规范及要求;因成交供应商履约不当、超规范要求的 “多检” 、不符合规范要求的 “漏检”和 “少检”，采购人将依据相关法律法规追究责任方责任，造成损失的,将依法追偿。
5.未经采购人同意，成交供应商不允许擅自更换项目负责人和检测人员;在征得采购人同意后，保证不影响检测工作正常进行的前提下，可以按照不劣于响应文件承诺的原则进行更换。
6.成交供应商违反检测合同的规定，将试验检测服务违法分包或转包，或因其职员失职、渎职造成采购人经济损失的，采购人有权视情节程度解除合同，由此造成的损失由成交供应商负责。
7.供应商服务质量必须符合国家现行有关法律、法规和标准规范以及

19


公路水运工程质量监督管理规定等相关标准、试验检测规范、操作规程。。
8.成交供应商应当根据试验检测结果提出专业性意见，并参与工程竣工验收。
★9.供应商承诺: 自行负责人员、设备等一切安全问题，服务费在服务期内总价包干，不得以任何理由增加任何费用。 (承诺函加盖供应商公章放入响应文件内，承诺格式自拟，未承诺的视为未响应要求，响应无效。)
五、商务部分
（一）服务期限：合同签订之日起至服务全部完成，工程预计开工时间 2026 年 8 月，完工时间 2026 年 12 月，工期约 160 天。
（二）报价要求
固定总价包干。供应商所报价包含为完成项目改造内容所发生的一切费用，包括但不限于人工费、管理费、交通费、通讯费、现场服务费、税费和规费以及一切为履行本服务项目而发生的费用，除合同中另有约定外，采购人不再支付任何费用。
（三）履约验收：
1.采购人有权对成交供应商工作人员的各项工作进行监督、检查，对不符合采购人工作要求的服务行为要求其立即纠正、整改。
2.成交供应商应认真履行价格和服务承诺，采购人将在服务期内采取定期检查、抽查、暗访等方式对成交供应商履约情况进行检查，如发现成交供应商违反价格及服务承诺行为，采购人将按规定终止协议。
3.严格遵守价格优惠承诺，在办理业务时，不得收取规定以外的其他费用。
4.在合同执行期内出现成交供应商发生不良行为记录的、被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态的，采购人有权取消其成交资格。
5.合同履行过程中的各项违约情形的处罚措施在合同中具体约定。
（四）付款方式：本项目不支付预付款。工程竣工验收后，由成交供应商提出申请，采购人按合同价支付服务款。采购人付款前，成交供应商应提供正规增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款。
（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
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第四章 合同模板(以实际签订为准)
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第五章 响应文件格式附件

响应文件制作请按照本采购文件“第二章 供应商须知”第三部分“响应文件” 的规定制作，有关格式附件如下：
附件 1
黄石市城市桥梁隧道安全隐患综合整治项目（ 一期）黄思湾隧道
安全隐患整治工程检测服务报名表



报名单位（公章）：

	单位全称
	
	

	统一社会信用代码
	
	

	法定代表人
	
	

	项目负责人
	

	联系人及联系电话
	





备注：1.若为联合体报名，须注明联合体牵头人，联合体所有成员均填写单位全称、统一社会信用代码、法定代表人；项目负责人应为牵头人单位员工；盖章处须盖联合体所有成员单位章。
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附件2
报   价  函

	（采购人名称）：
1．我方已仔细研究了                       （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以费率         %的响应报价，按采购公告约定实施和完成。
2．我方承诺在响应有效期      天内不修改、撤销响应文件。
3．如我方中标：
（ 1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（ 2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部成果。
（ 3）我方承诺服务质量达到验收合格标准。
（ 4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。




供应商（盖章）：                                  

法定代表人或委托人（签名或盖章）：                
单位地址：                                        
日期：            





备注:1.以联合体形式响应的，落款中的 “供应商”应填写联合体各成员的单位全称【格式表示为：XXXX 联合体（联合体成员：XXXX 公司，XXXX 公司 ）】，可由联合体牵头人签名、盖章即可，或联合体各成员均盖章。

23




附件3
法定代表人身份证明


供 应 商 ：                                                        
单位性质：                                                         
地    址 ：                                                        
成立时间：                  年              月              日
经营期限：                                                         
姓    名 ：                           性        别 ：                
年    龄 ：                             职        务 ：                
系                                         （供应商名称）的法定代表人。特此证明。



供应商：                          （盖单位章）	 年        月        日









备注:1.附法定代表人身份证复印件
2.以联合体形式响应的，本法定代表人身份证明应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
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授权委托书


本人    （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）               响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                 

代理人无转委托权。



供  应  商：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：                                  

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                                  

	 年        月        日

备注：1、附法定代表人身份证复印件
2、附委托代理人身份证复印件
3、以联合体形式响应的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人和授权委托代理人按上述规定签署。
附件4
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基本资格条件承诺函

致黄石市市政公用局：
	（供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） “政府采购严重违法失信行为记录名单” 中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。


供应商：    （签章）   
年 月 日
备注:1.以联合体形式响应的，落款中的 “供应商”应填写联合体各成员的单位全称【格式表示为：XXXX 联合体（联合体成员：XXXX 公司，XXXX 公司 ）】，可由联合体牵头人签名、盖章即可，或联合体各成员均盖章。
附件5
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联合体协议书


	（所有成员单位名称） 自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          （项目名称）响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。
1.        （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加响应活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。若本联合体中标，联合体各成员共同与采购人签订合同。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：
	（ 牵头人名称）承担              工作，
	（ 成员一名称）承担              工作。
5. 响应工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
附件6
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6. 联合体各成员不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。
7. 联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
8. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
9. 本协议书一式     份，随响应文件装订     份，联合体成员各执     份，若联合体中标，报采购人备案      份。








牵头人名称：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
成员一名称：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
年   月   日
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